Ausschreibungstext für äußere Pegelsicherung						01/2005

Äußere Sicherungseinrichtung zum Schutz von Pegelmessrohren gegen Manipulation, Terrorismus, Vandalismus oder als Rammschutz bestehend aus: 

Edelstahlgehäuse, zylindrische Bauform zum Überstülpen auf Pegelmessrohre die oberhalb Geländeniveau herausragen (kein zusätzlicher Rammschutz aus Beton erforderlich).

Abdeckung des Edelstahlgehäuses mittels zylindrischer Kappe. Rohr und Kappe ohne vorstehende Teile. 
Komplette Oberfläche glatt, so dass keine Werkzeuge zum Aufbrechen ansetzbar sind. 
Abnehmbare Kappe mittels Zylinderschloß verriegelbar.
Schlüsselöffnung zusätzlich mittels Drehscheibe abgedeckt, wobei diese nur mit spezieller Dreh-Ziehbewegung die Schlüsselöffnung frei gibt. 

Zur Montage der äußeren Pegelsicherung muß die Pegelschutzkappe vom Pegelrohr demontiert werden. Das Edelstahlschutzrohr wird dann auf das Pegelrohr gestülpt und zusätzlich in die Erde gerammt. 
Eine innenliegende Flanschscheibe ermöglicht, dass wenn dann die Pegelschutzkappe wieder angebracht ist, dass sich das Schutzrohr sicher fixiert. Das Edelstahlschutzrohr wird mit der abnehmbaren Edelstahlkappe verschlossen. 
Dimension und Länge wird nach der Pegelgröße bestimmt. 

Für Pegelgröße: ……………….Zoll
Länge des Pegelrohres über Erdniveau: ……………cm

(erforderlicher Montageaufwand)
	2 x 0,5 Monteurstunden

Alternativ:
Äußerer Pegelschutz mit zusätzlichem Alarmkontaktschalter bei Zerstörungsversuch zum Weiterleiten mittels Kabel an Alarmzentrale

LIEFERANT:
ELOMAT Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Postfach 1155			Mättich-Elomatstr. 10
D-77877 Sasbach		D-77880 Sasbach
Tel: 0 78 41/20 77-0		Fax: 0 78 41/20 77-22
www.elomat.de		e-mail: wittenauer@elomat.de