Ausschreibungstext für „hygienja“, Ver- und Entsorgungsstation

“hygienja” 
zentrale Ver- und Entsorgungsstation, für Wohnmobile, Reisebusse etc. 
als Standardausstattung voll funktionsfähig konfiguriert: 
•	1 Funktionssäule aus Edelstahl Wst. 1.4301
•	1 Münzzähler für 1€ Münzen
•	Sprachmodul für sprachgeführte Betriebsanweisung (Profi-Sprecherin) sowie Willkommensgruß (deutsch, englisch, französisch)
•	1 gesicherter und verriegelter Tresor für ca. 200 € Münzen oder Wertmarken
•	1 Regulierventil
•	1 Auslaufstutzen 3/4” Gewinde für 1/2” Schlauch als Trinkwasseranschluß
•	1 Regulierventil für die Trinkwasserentnahme
•	1 Hygieneschutzblech 
•	1 komplette wassertechnische Installation nach DIN 1988 mit freiem Einlauf
•	1 komplette elektrische Installation nach VDE 100 mit FI-Automat
•	1 Kleinsteuermodul
•	1 Säulenbeleuchtung
•	1 Strahler
•	1 Abwassertrichter, befahrbar
•	1 Öffnung im Rost für mobile Fäkalienkassette
•	Sprühdüsen im Abwasserrost
•	1 Markierungshütchen
•	1 elomat- easy-box Fertigschachtmodul aus GFK 
•	1 easy-box Fertigschachtmodul aus Edelstahl Wst 1.4301 für den Abwasserbereich
•	1 Leerrohr 2 m DN 25 für Spülwasser von Säule zu Abwassertrichter
•	dto. für Stromversorgung
•	Anschlußring für sauberen Bodenbelaganschluß an der Säule

Technische Daten:

Säulenhöhe: 							1,20m
Größe Abwassertrichter:					L 95cm, B 56cm
Stutzen für Trinkwasser:					3/4” Anschluss, für1/2”Schlauch
Elektroanschluss:						230V/16Amper
Elektrische Funktionsteile
(Schalter, Ventile, Beleuchtung)				12V DC
Wassermenge Trinkwasser:				ca. 20ltr/min/4bar
Betriebsdruck:						2-6bar
Wassermenge Spülsystem am Abwassertrichter:		1,3ltr/s
Tiefe easy-box Schacht für Säule:				100cm
Tiefe easy-box Schacht für Abwassertrichter:		100cm
Höhe von Abwasseranschlussstutzen DN100
von O.K. Fertigbelag:					75cm
Gewicht der Säule:						35kg
Gewicht GFK.easy-box-Schachtsystem für Säule: 	20kg
Gewicht VA.easy-box-Schachtsystem 
für Abwassertrichter:					56kg
Erforderliche Zuleitungen: 				Trinkwasserleitung 	1”
								Abwasserleitung 	DN100
								Stromzuleitung 	3x2,5

Optionen:
•	Wintertauglich mittels Elektroheizung
•	Elektromechanische Verriegelung des Abwasserdeckels über Münzzähler entriegelbar
•	Alarmsystem-Türkontakt bei Einbruchversuch am Tresor
•	Wasserzähler für interne Verbrauchserfassung
•	Stromsteckdosen
•	Zusatzausrüstung für Ver- und Entsorgung von Yachten
•	Sprachansage mit Fremdsprache
•	Doppelseitig zu öffnender Abwasserdeckel

Arbeitsaufwand ca. für Wasser-, Strom- und Abwasseranschluß, wenn die Leitungen bis unmittelbar vor die Einheit verlegt ist: 
Ca. 1,0 Stunde 	Wasser
Ca. 1,0 Stunde		Abwasser
Ca. 1,5 Stunden	Strom

Arbeitsaufwand ca. zum Aufsetzen der Säule nachdem Erdeinbauteile installiert sind, einschließlich Test: 
Ca. 2,0 Stunden 	Wasser
Ca. 2,0 Stunden 	Strom

LIEFERANT:
ELOMAT Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Postfach 1155			Mättich-Elomatstr. 10
D-77877 Sasbach		D-77880 Sasbach
Tel: 0 78 41/20 77-0		Fax: 0 78 41/20 77-22