Ausschreibungstext für innere Pegelsicherung						01/2005

Sicherheitseinrichtung für den inneren Schutz von Pegelmessrohren gegen Manipulation, Terrorismus, Vandalismus usw. 
bestehend aus: 
Verschlussblock aus Kunststoff mit doppeltem Rundschnur-Abdichtsystem. Material für Trinkwasser zugelassen. Resistent gegen mechanische Einwurfattacken , sowie resistent gegen die meisten festen, flüssigen und gasförmigen Giftstoffe. 
Zur Stabilisierung dient ein Verspannsystem die den Block radial und axial im Pegelrohr sicher verspannt und abdichtet. 
Montage und Demontage nur mit speziellem Rohrschlüssel möglich. 
Ideale Montageposition etwa 50 cm unter Erdniveau der vorstehenden Pegelrohre. 
Dadurch nur mit dem speziellen Rohrschlüssel erreichbar und demontierbar.
Zur Montage wird die Pegelsicherung an den Rohrschlüssel gekuppelt und in das Pegelrohr eingelassen. 
Nach Positionierung wird der Block mit dem Schlüssel verspannt. 

Erforderlicher Montageaufwand)
	1 x 0,5 Monteurstunde

Die Größe richtet sich nach dem Pegelrohr. 
Innerer Durchmesser des Pegelrohres ………… mm

Zubehör:
1 Stck. Montage- Demontageschlüssel, passend für sämtliche Dimensionen

Alternativ:
Innerer Pegelsicherung, jedoch mit Kabelverschraubung zur Durchführung von Messkabel. 

LIEFERANT:
ELOMAT Anlagenbau Wassertechnik GmbH
Postfach 1155			Mättich-Elomatstr. 10
D-77877 Sasbach		D-77880 Sasbach
Tel: 0 78 41/20 77-0		Fax: 0 78 41/20 77-22
www.elomat.de		e-mail: wittenauer@elomat.de